格式

采购人：广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

项目名称：台山航标与测绘所航标器材加工项目（2022年1月）

报 价 文 件

报价人： （盖章）

法定代表人或其代理人： （签字或盖章）

编制日期： 年 月 日

目 录

1. 报价函
2. 项目分项报价单
3. 报价人资质文件复印件

报价函

致:广东省江门航道事务中心台山航标与测绘所

1. 根据你方询价的：台山航标与测绘所航标器材加工项目（2022年1月）询价文件，遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究询价文件的报价须知、质量标准及其他有关文件后，我方愿以￥ 元，人民币（大写） 的报价，工期60日历天，按合同约定实施和完成产品加工，产品质量达到合格。
2. 我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。
3. 如我方成交：
4. 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订施工合同。
5. 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。
6. 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

项目分项报价单

项目名称：台山航标与测绘所航标器材加工项目（2022年1月）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 黄色标杆 | 根 | 4 |  |  | 标杆高5.5m,φ377，6厚304无缝钢管，按图纸制作 |
| 2 | 平台（含平台护栏） | 套 | 4 |  |  | 平台Φ1.2m，10厚304钢板；平台护栏高1m,φ32×δ1.5不锈钢，按图纸制作 |
| 3 | 爬楼（含护圈） | 套 | 4 |  |  | 爬梯5.5m，φ32×δ1.5不锈钢；护圈4.32m，φ32×δ1.5不锈钢，按图纸制作 |
| 4 | 钢制灯底座 | 个 | 4 |  |  | 按图纸制作 |
| 5 | 太阳能板支架 | 个 | 4 |  |  | 按图纸制作 |
| 6 | 电池箱 | 个 | 4 |  |  | 按图纸制作 |
| 7 | 标牌（5.4×0.5m） | 块 | 2 |  |  | 按图纸制作 |
| 8 | 反光膜 | ㎡ | 84.24 |  |  | 美国3M七年期工程级，含安装费用 |
| 合计 | 小写（人民币） |  | | | | |
| 大写（人民币） |  | | | | |
| 总报价包含但不限于管理费、税金、运费等供应商运营成本。报价人应将工程所需的费用分摊至每个分项。 | | | | | | |

报价人： （盖章）

联系电话：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日